

1. 按上机时计算机当时环境，执行下面各条指令，给出结果，要求DS=0720,

BX=2500，DS：1200=55，DS：BX=66


1. MOV AX, 1200H




1. MOV AX, BX



1. MOV AX, [1200H]



4）MOV AX, [BX] DS换成学号后四位，DS:[2500]字单元内容为学号后四位



1. 以寄存器BX作为地址指针，从BX所指的存储单元开始起，连续存放着两个八位二进制无符号数（字操作数内容为学号的后四位），编程求它们的和。

